Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit castollin-activatec1000rosieresok
Company | SA Messer Eutectic Castolin Benelux NV
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit castollin-activatec1000rosieresok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : castollin-activatec1000rosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit castollin-activatec1000rosieresok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | SA Messer Eutectic Castolin Benelux NV
État physique | pâteux
Forme | une consistance visqueuse, semblable à une pâte
pH | Non disponible
Usage | Décapant de brasage.
Date FDS | 2012-02-29

La FDS date du 2012-02-29. Elle a donc 14 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P202 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P285 Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

- P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment la zone touchée à l’eau. Consulter, le cas échéant, un médecin.

eyes : Laver immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau. Consulter un spécialiste.

ingestion : Rincer la bouche. Faire avaler au plus tôt une quinzaine d’ampoules de chlorure de calcium. Emmener à l’hôpital.

inhalation : Éloigner immédiatement les personnes contaminées et les transporter à l’air frais. Consulter, le cas échéant, un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 fluoroborates{separator}CAS: Aucune{separator}EINECS: Aucune{separator}H codes: H302;H319{separator}Concentration: >50%

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : None

Concentration :greater or equal to 50.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Gants de protection pour soudeurs conformes à la norme NF‑EN 407. • Gants protecteurs à résistance chimique en butyle. • Épaisseur de la couche minimum 0,7 mm. • Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes (≈ 8 h) – la mention « 60 minutes » est probablement une erreur de transcription, la valeur correcte indiquée est 480 minutes.
Yeux | -
Peau | -
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Appareil respiratoire autonome à porter en cas de ventilation insuffisante. • Filtre à combinaison multiple ABEK/P3 (conforme aux normes de protection contre les particules et les gaz).
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. - Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. - Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. - Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l’abri de l’humidité. - Ne pas stocker avec des produits alimentaires. - Conserver dans l’emballage d’origine bien fermé. Incompatibilités : - Le contact avec des acides forts libère de l’acide fluorhydrique.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Décapant de brasage.