Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-klawlobwok
Company | NCH Belgium Inc.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-klawlobwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : certified-klawlobwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-klawlobwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | NCH Belgium Inc.
État physique | liquide
Forme | liquide clair
pH | Non disponible
Usage | Dégraissant solvanté
Date FDS | 2017-05-30

La FDS date du 2017-05-30. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P310 EN CAS D’INGESTION:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P331 NE PAS faire vomir.

- P333+P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin.

Transport :

- ADR : 9
- RID : 9
- ADN : -
- IMDG : 9
- IATA : 9
- UN : UN3082

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les chaussures. Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Faire appel à une assistance médicale en cas d’irritation persistante.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. Ne PAS faire vomir. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

inhalation : Retirer la personne de la zone contaminée et l’amener à l’air frais. Consulter un médecin si une irritation ou une difficulté à respirer apparaît. En cas d’exposition à de fortes concentrations de vapeur ou brouillard, aller à l’air libre.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Hydrocarbons, C12-C15, Alkanes

Identification

- N° CAS : 64742-47-8
- N° EINECS : 265-149-8

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Dipropylene glycol methyl ether

Identification

- N° CAS : 34590-94-8
- N° EINECS : 252-104-2

Concentration :from 10.0 to 10.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : None

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°330 - (2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Citrus terpenes

Identification

- N° CAS : 8028-48-6
- N° EINECS : 232-433-8

Concentration :from 0.0 to 5.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 C12-C13 primary alcohol blend

Identification

- N° CAS : 67762-41-8
- N° EINECS : 267-019-6

Concentration :from 3.0 to 3.0

Dangers :

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 Alcohols, C12-C15, ethoxylated

Identification

- N° CAS : 68131-39-5
- N° EINECS : 500-195-7

Concentration :from 3.0 to 3.0

Dangers :

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle). • Gants en caoutchouc fluoré. • Gants en alcool de polyvinyle.
Yeux | Lunettes de sécurité • Lunettes avec protections latérales. Approuvées selon la norme EN 166.
Peau | Gants de protection • Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle). • Gants en caoutchouc fluoré. • Gants en alcool de polyvinyle. Norme: EN 374. Niveau de performance: 6. Temps de passage minimal de la matière constitutive du gant: > 480 min.
Système respiratoire | Masque respiratoire / protection respiratoire • Protection respiratoire individuelle conforme à la norme EN 141 (vapeurs organiques).
Corps | Vêtements de protection / combinaison • Combinaison de protection appropriée.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Assurer une ventilation adéquate. Toute personne ayant des antécédents de sensibilisation cutanée à l’une des substances de ce produit, devrait s’abstenir de le manipuler.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans le conteneur original. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Dégraissant solvanté