Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-watrex102300y1grez-jodok
Company | NCH Belgium Inc.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-watrex102300y1grez-jodok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : certified-watrex102300y1grez-jodok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-watrex102300y1grez-jodok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | NCH Belgium Inc.
État physique | liquide
Forme | -
pH | Non disponible
Usage | Peinture
Date FDS | 2019-01-21

La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P301+P310 EN CAS D’INGESTION:

- P312 P312

- P331 NE PAS faire vomir.

- P370+P378 En cas d’incendie:

Transport :

- ADR : 3
- RID : 3
- ADN : -
- IMDG : 3
- IATA : 3
- UN : UN1263

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Contact avec la peau • Laver immédiatement et abondamment la zone touchée avec de l’eau et du savon. • Enlever les vêtements et chaussures contaminés. • En cas d’irritation persistante, consulter un professionnel de santé.

eyes : Contact avec les yeux • Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. • Appeler immédiatement un médecin après le rinçage.

ingestion : Ingestion • Se rincer la bouche à l’eau. • Ne pas faire vomir. • Consulter un médecin et montrer l’étiquette du produit.

inhalation : Inhalation • Aller immédiatement à l’air libre. • Si les troubles respiratoires persistent, consulter un médecin. • En cas d’exposition à de fortes concentrations de vapeur ou brouillard, quitter immédiatement la zone et respirer de l’air frais.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 HYDROCARBONS, C9-C11, ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS NOT ASSIGNED

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 919-857-5

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY

Identification

- N° CAS : 64742-48-9
- N° EINECS : 918-481-9

Concentration :from 1.0 to 1.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°325 - Solvants aliphatiques en C9-C20 désaromatisés

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[12-14]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Porter des gants de protection conforme à la norme EN 374. Type de gants suggérés : Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle). Caoutchouc fluoré. Alcool de polyvinyle.
Yeux | Lunettes de sécurité si la méthode d’utilisation peut entraîner un contact oculaire. Approuvé selon EN 166.
Peau | -
Système respiratoire | Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Conforme à EN 14387 (vapeurs organiques).
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Ne jamais siphonner avec la bouche. - Assurer une ventilation adéquate. - Utiliser une confinement secondaire (planchers/surfaces étanches) pour contenir les déversements.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans le conteneur original. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. Stocker conformément à la réglementation locale.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Peinture