Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certifiednchbelgium-nm50tubok
Company | NCH Belgium Inc.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certifiednchbelgium-nm50tubok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : certifiednchbelgium-nm50tubok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certifiednchbelgium-nm50tubok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | NCH Belgium Inc.
État physique | liquide
Forme | bien que l’aspect soit décrit comme « poudre », le produit est présenté sous forme liquide
pH | 0.10
Usage | Nettoyant et détartrant acide
Date FDS | 2017-05-30

La FDS date du 2017-05-30. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Transport :

- ADR : 8
- RID : 8
- ADN : -
- IMDG : 8
- IATA : 8
- UN : 1789

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

ingestion : Boire 1 ou 2 verres d’eau. Ne PAS faire vomir. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. Montrer l’étiquette au médecin.

inhalation : Amener la victime à l’air libre. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas d’exposition à de fortes concentrations de vapeur ou brouillard, aller immédiatement à l’air libre.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Hydrochloric Acid

Identification

- N° CAS : 7647-01-0
- N° EINECS : 231-595-7

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 5.0 - VLE-8h (mg/m³) : 8.0 - VLE-15min (ppm) : 10.0 - VLE-15min (mg/m³) : 15.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°13 - Chlorure d’hydrogène (ou acide chlorhydrique) et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[34-36]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Aliphatic Alcohol, C13-15 Largely Linear, Ethoxylated Polymer

Identification

- N° CAS : 157627-86-6
- N° EINECS : 500-337-8

Concentration :less or equal to 1.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Conformité : norme EN 374. • Matériaux suggérés : – Caoutchouc nitrile (épaisseur 0,4 mm) pour contacts occasionnels ou éclaboussures. – Caoutchouc butyle (résistant aux solvants). – Caoutchouc fluoré. • Temps de pénétration minimal : niveau de performance 6, > 480 min. • Utilisation : courte durée, contacts occasionnels ou éclaboussures.
Yeux | Protection des yeux • Lunettes de sécurité avec protections latérales. • Conformité : EN 166. • Pour volumes importants : écran facial (visière) à utiliser.
Peau | Gants de protection • Conformité : norme EN 374. • Matériaux suggérés : – Caoutchouc nitrile (épaisseur 0,4 mm) pour contacts occasionnels ou éclaboussures. – Caoutchouc butyle (résistant aux solvants). – Caoutchouc fluoré. • Temps de pénétration minimal : niveau de performance 6, > 480 min. • Utilisation : courte durée, contacts occasionnels ou éclaboussures.
Système respiratoire | Protection respiratoire • Masques ou respirateurs individuels conformes à EN 14387 – filtre de type ABEK. • En cas d’exposition à brouillards, projections ou aérosols : porter une protection respiratoire individuelle et une combinaison de protection appropriée.
Corps | Protection de la peau et du corps • Choix de vêtements de protection basé sur le niveau d’activité et d’exposition : – Chaussures ou bottes adaptées. – Tablier à manches longues. – Combinaison imperméable.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Formation à son utilisation est recommandée en raison de la nature dangereuse du produit. - Assurer une ventilation adéquate.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Conserver le produit dans son conteneur original. - Garder les récipients bien fermés. - Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Incompatibilités : - Bases fortes - Oxydants - Agents réducteurs - Agents de blanchiment chlorés - Certains métaux (ex. aluminium, zinc) qui peuvent libérer de l’hydrogène en contact avec le produit.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Nettoyant et détartrant acide