Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit crystalrince
Company | Greenspeed
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit crystalrince.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : crystalrince

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit crystalrince, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Greenspeed
État physique | liquide
Forme | liquide
pH | 2,7
Usage | Produit de rinçage
Date FDS | 2018-06-01

La FDS date du 2018-06-01. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Retirer les vêtements contaminés. Rincer abondamment à l’eau. Consulter un médecin si nécessaire.

eyes : Rincer d’abord longuement avec beaucoup d’eau. Enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément. Emmener immédiatement chez un médecin.

ingestion : Laisser rincer la bouche. Ne pas provoquer de vomissements. Emmener immédiatement à l’hôpital.

inhalation : Faire asseoir la personne en position droite. Apporter de l’air frais. Laisser se reposer. Emmener immédiatement à l’hôpital.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Acide citrique

Identification

- N° CAS : 77-92-9
- N° EINECS : 201-069-1

Concentration :less or equal to 6.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Produits de fermentation du glucose et des acides gras insaturés en C18, esters avec le glycérol et de la levure (Candida bombicola), partiellement hydrolysées

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 941-809-7, 200-578-6

Concentration :less or equal to 6.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 éthanol

Identification

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

Concentration :less or equal to 3.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°48 - Éthanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 C8-10 D-glucoside

Identification

- N° CAS : 68515-73-1
- N° EINECS : 500-220-1

Concentration :less or equal to 3.0

Dangers :

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau : nitrile (norme EN 374) • Épaisseur : 0,35 mm • Temps de rupture : > 480 min (8 h) • Contrôle préalable : vérifier minutieusement l’intégrité des gants avant chaque utilisation
Yeux | Protection des yeux • Écran facial ou lunettes de protection bien ajustées • Disponibilité d’un flacon d’eau pour bains oculaires à portée de main
Peau | Gants • Matériau : nitrile (norme EN 374) • Épaisseur : 0,35 mm • Temps de rupture : > 480 min (8 h) • Contrôle préalable : vérifier minutieusement l’intégrité des gants avant chaque utilisation
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Pas de protection respiratoire obligatoire pour l’exposition normale • En cas d’exposition nocive, utiliser des masques antigaz de type ABEK • À utiliser éventuellement avec une ventilation d’extraction suffisante
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements imperméables • Le type d’équipement dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | manipuler avec prudence afin d’éviter tout déversement
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l’abri du gel.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit de rinçage