Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit desotec-airpel1da-1jodoigneok
Company | DESOTEC N.V.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit desotec-airpel1da-1jodoigneok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : desotec-airpel1da-1jodoigneok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit desotec-airpel1da-1jodoigneok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | DESOTEC N.V.
État physique | solide
Forme | -
pH | 6,8
Usage | Absorbant pour utilisation industrielle, professionnelle et par le consommateur.
Date FDS | 2016-10-03

La FDS date du 2016-10-03. Elle a donc 9 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Mentions de danger :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Transport :

- ADR : 8
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : 8
- IATA : 8
- UN : 1759

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Contact avec la peau • Enlever immédiatement tout vêtement ou chaussure contaminés. • Laver abondamment la zone touchée avec de l’eau savonneuse. • Consulter immédiatement un médecin.

eyes : Contact avec les yeux • Rincer immédiatement et prolonger le rinçage en maintenant les paupières bien écartées. • Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. • Continuer à rincer. • Consulter immédiatement un ophtalmologiste, même en l’absence de signes immédiats.

ingestion : Ingestion • Ne jamais tenter de faire vomir. • Si la conscience est totale, faire boire beaucoup d’eau. • Ne rien donner à boire à une personne inconsciente. • Appeler immédiatement un médecin.

inhalation : Inhalation • Retirer la personne de la zone contaminée et l’amener à l’air frais. • En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. • Consulter un médecin en cas de malaise.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Charbon actif, Squelette de Haute densité

Identification

- N° CAS : 7440-44-0
- N° EINECS : 921-328-0

Concentration :less or equal to 100.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 acide sulfurique

Identification

- N° CAS : 7664-93-9
- N° EINECS : 231-639-5

Concentration :less or equal to 30.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 0.2

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°30 - Acide sulfurique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants - “Gants résistants aux produits chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent)”
Yeux | Lunettes / écran facial - “Écran facial (EN 166)”
Peau | -
Système respiratoire | Masque respiratoire / filtre - “Masque antipoussières filtre P 2”
Corps | Vêtements de protection / combinaison - “Utiliser un vêtement de protection chimiquement résistant”

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Assurer une bonne ventilation du poste de travail. - Empêcher ou limiter la formation et la dispersion de poussières. - Éviter tout contact direct avec le produit. - Supprimer toute source d’ignition. - Installer des équipements électriques anticorrosion. - Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation. - Se laver les mains immédiatement après chaque manipulation du produit, et systématiquement avant de quitter l’atelier.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. - Conserver le récipient bien fermé. - Conserver à l’abri de la chaleur. - Conserver à l’abri des sources d’ignition. - Conserver à l’écart des matières incompatibles. - Protéger de l’humidité. - Protéger du rayonnement solaire. Matières incompatibles : - Acides forts. - Oxydants puissants. - Bases. - Matières combustibles. - Matières organiques. - Métaux.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Absorbant pour utilisation industrielle, professionnelle et par le consommateur.