Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit diversey-taskisaniacidw3fwat-tub-grez-hain-vlvok
Company | Diversey Europe Operations BV
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit diversey-taskisaniacidw3fwat-tub-grez-hain-vlvok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : diversey-taskisaniacidw3fwat-tub-grez-hain-vlvok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit diversey-taskisaniacidw3fwat-tub-grez-hain-vlvok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Diversey Europe Operations BV
État physique | liquide
Forme | -
pH | < 2
Usage | Uniquement pour usage professionnel : nettoyant sanitaires (procédé manuel ; ou procédé manuel par pulvérisation et essuyage).
Date FDS | 2017-12-26

La FDS date du 2017-12-26. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

Transport :

- ADR : Classe 8
- RID : Classe 8
- ADN : pas disponible
- IMDG : Classe 8
- IATA : Classe 8
- UN : 1805

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver la peau avec beaucoup d’eau tiède, à faible débit pendant au moins 30 minutes. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

eyes : Rincer immédiatement les yeux avec précaution à l’eau tiède pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

ingestion : Rincer la bouche. Boire immédiatement un verre d’eau. NE PAS faire vomir. Garder tranquille. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

inhalation : Consulter un médecin en cas de malaise.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 acide phosphorique

Identification

- N° CAS : 7664-38-2
- N° EINECS : 231-633-2

Concentration :from 30.0 to 50.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 1.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°37 - Acide phosphorique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-3, 4]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 alcool éthoxylate d’alkyle

Identification

- N° CAS : 69011-36-5
- N° EINECS : None

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection résistant aux produits chimiques conformes à la norme EN 374. Vérifier la perméabilité et le délai de pénétration selon le fournisseur.
Yeux | Protection des yeux/du visage • Écrans faciaux : lunettes de sécurité ou masques protecteurs conformes à la norme EN 166.
Peau | Gants • Matériau : caoutchouc butyle (pour contact prolongé) ou caoutchouc nitrile (pour éclaboussures). • Temps de pénétration : ≥ 480 min pour le caoutchouc butyle, ≥ 30 min pour le caoutchouc nitrile. • Épaisseur : ≥ 0,7 mm pour le caoutchouc butyle, ≥ 0,4 mm pour le caoutchouc nitrile.
Système respiratoire | Protection respiratoire • Aucune exigence particulière dans les conditions normales d’utilisation.
Corps | Vêtements résistant aux produits chimiques (combinaison ou vêtements de protection) et bottes, conformes à la norme EN 14605.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Pas de précautions spéciales requises.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Conserver le produit uniquement dans son récipient d’origine. - Stocker dans un récipient fermé. - Respecter les réglementations locales et nationales applicables. Incompatibilités : - Le produit réagit avec les alcalins et les métaux. - Il doit être conservé à l’écart des produits contenant des agents de blanchiment chlorés ou des sulfites.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Uniquement pour usage professionnel : nettoyant sanitaires (procédé manuel ; ou procédé manuel par pulvérisation et essuyage).