```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit dowcorning-molykoter1000pastebw-rosieresok |
| Company | Dow Corning France SAS |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **dowcorning-molykoter1000pastebw-rosieresok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : dowcorning-molykoter1000pastebw-rosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **dowcorning-molykoter1000pastebw-rosieresok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Dow Corning France SAS |
| État physique     | pâte             |
| Forme            | pâte              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Lubrifiants et additifs de lubrifiant         |
| Date FDS          | 2017-09-11    |

<br>
La FDS date du 2017-09-11. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Distillats paraffiniques lourds (pe?) devrait être classée H350 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Poudre métallique de cuivre devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Poudre métallique de cuivre devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Poudre métallique de cuivre devrait être classée H331 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Distillats paraffiniques lourds (pe?) est classée H350 et sa concentration (20.0–30.0%) dépasse le seuil de 0.1%. Le produit devrait donc être classé H350


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">








<span class="sgh-picto">![Danger pour l'environnement](templates/SGH09.png){width=2cm}<br>Danger pour l'environnement</span>
</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P391</span> Recueillir le produit répandu.


**Transport** :

  - ADR : 9
  - RID : 9
  - ADN : 9
  - IMDG : 9
  - IATA : 9
  - UN : 3077


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver la zone touchée à l’eau et au savon.
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

eyes : Rincer les yeux à l’eau (mesure de précaution).
Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

ingestion : NE PAS faire vomir.
Rincer soigneusement la bouche avec de l’eau.
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

inhalation : Déplacer la personne vers un air frais.
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Distillats paraffiniques lourds (pe?)

**Identification**  

- N° CAS : 64742-65-0
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 20.0 to 30.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H350</span> Peut provoquer le cancer.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Poudre métallique de cuivre

**Identification**  

- N° CAS : 7440-50-8
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 2.5 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H331</span> Toxique par inhalation.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (mg/m³) : 1.0|

#### Propriétés



[Fiche n°294 - Cuivre et composés](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1, 7-10, 13, 14, 17, 18, 22, 24]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_294&section=bibliographieAuteurs)



### Zinc

**Identification**  

- N° CAS : 7440-66-6
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 2.5 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H250</span> S’enflamme spontanément au contact de l’air.

  - <span class="chip chip-h">H260</span> Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 5, 7]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=bibliographieAuteurs)



### Amines, N-suif-

**Identification**  

- N° CAS : 61791-53-5
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 0.25 to 1.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### alkyltriméthylènedi,-oléates

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 263-186-4

**Concentration** :Unbounded range

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Fluorure de calcium

**Identification**  

- N° CAS : 7789-75-5
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 20.0 to 30.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°191 - Fluorures alcalins et alcalino-terreux](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[18-20]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | -|
| Yeux                 | -|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | -|
| Corps                | -|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Mesures d’ordre technique : se référer aux mesures techniques décrites dans la section « Contrôles d’exposition / protection individuelle ». - Ventilation : ne travailler qu’avec une ventilation locale ou totale adéquate. - Normes d’hygiène : manipuler conformément aux normes d’hygiène industrielle et aux consignes de sécurité, en se basant sur l’évaluation de l’exposition du lieu de travail. - Équipements de sécurité : disposer de systèmes de rinçage des yeux et de douches de sécurité à proximité du poste de travail. - Comportement personnel : ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. - Vêtements : laver les vêtements contaminés avant de les remettre.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. - Respecter les législations nationales spécifiques. - Ne pas stocker avec des oxydants forts (matières incompatibles).|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Lubrifiants et additifs de lubrifiant |
