```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit ecolab-mistraljod-tub-grez-hainok |
| Company | Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L. |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **ecolab-mistraljod-tub-grez-hainok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : ecolab-mistraljod-tub-grez-hainok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **ecolab-mistraljod-tub-grez-hainok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  9,6 à 10,4     |
| Usage             | Détergent pour l’entretien toutes surfaces, produit uniquement pour usage professionnel.         |
| Date FDS          | 2012-01-25    |

<br>
La FDS date du 2012-01-25. Elle a donc 14 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Not Applicable

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">









</div>


**Mentions de danger** :



**Conseils de prudence** :


**Transport** :

  - ADR : -
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : -
  - IATA : -
  - UN : -


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Rincer la peau contaminée à grande eau. <br>Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. <br>Consulter un médecin si des symptômes se développent. <br>Laver les vêtements avant de les réutiliser. <br>Laver les chaussures à fond avant de les remettre.

eyes : Rincer immédiatement les yeux à grande eau. <br>Soulever de temps en temps les paupières supérieures et inférieures pendant le rinçage. <br>Vérifier si la victime porte des verres de contact ; si oui, les enlever. <br>Continuer le rinçage pendant au moins 15 minutes. <br>Appeler un médecin en cas de persistance ou d’aggravation des effets néfastes sur la santé.

ingestion : Rincer la bouche avec de l’eau. <br>Enlever les prothèses dentaires s’il y a lieu. <br>Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement. <br>Ne pas faire vomir sauf indication contraire d’un personnel médical. <br>En cas de vomissement, maintenir la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les poumons. <br>Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. <br>En cas d’évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin. <br>S’assurer d’une bonne circulation d’air et détacher tout ce qui pourrait être serré (col, cravate, ceinture, ceinturon).

inhalation : Transporter la victime à l’extérieur. <br>Maintenir la victime au repos dans une position où elle peut respirer confortablement. <br>Si la victime ne respire pas, ou présente une respiration irrégulière ou un arrêt respiratoire, le personnel qualifié doit pratiquer la respiration artificielle ou administrer de l’oxygène. <br>Éviter la pratique du bouche‑à‑bouche, car elle peut être dangereuse. <br>Appeler un médecin en cas de persistance ou d’aggravation des effets néfastes sur la santé. <br>En cas d’évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin. <br>S’assurer d’une bonne circulation d’air et détacher tout ce qui pourrait être serré (col, cravate, ceinture, ceinturon).


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium

**Identification**  

- N° CAS : 68411-30-3
- N° EINECS : 270-115-0

**Concentration** :from 5.0 to 7.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### 2-butoxyéthanol (butyglycol) arylsulfonate (cumènesulfonate de sodium)

**Identification**  

- N° CAS : 111-76-2
- N° EINECS : 203-905-0

**Concentration** :from 3.0 to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H312</span> Nocif par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 98.0 - VLE-15min (ppm) : 50.0 - VLE-15min (mg/m³) : 246.0|

#### Propriétés



[Fiche n°76 - 2-Butoxyéthanol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[3, 4]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=bibliographieAuteurs)



### ETHER SULFATE D ALCOOL GRAS

**Identification**  

- N° CAS : 28348-53-0
- N° EINECS : 248-983-7

**Concentration** :from 1.0 to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Ingrédient de parfum

**Identification**  

- N° CAS : 68891-38-3, 586-62-9
- N° EINECS : 500-234-8, 209-578-0

**Concentration** :from 1.0 to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | -|
| Yeux                 | Protection oculaire / faciale Référence aux normes EN 166 (protection des yeux et du visage). Le texte ne précise pas le type exact de lunettes ou écran facial (ex. lunettes de sécurité, visière, masque facial), ni le matériau ou l’épaisseur.|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | Protection respiratoire Référence aux normes EN 143 et EN 14387 (masques respiratoires, filtres). Le document ne précise pas le type de masque (ex. masque à cartouche, respirateur à haute efficacité), ni le type de filtre ou la classe de protection.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons Mention de « Protection corporelle (EN 14605) » et de « Protection des mains (EN 374) ».|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  - Ne pas ingérer.  - Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.  - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.  - Garder le produit dans le conteneur d’origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d’un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu’il n’est pas utilisé.  - Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger ; ne pas les réutiliser.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Ne pas stocker en dessous de -5 °C (23 °F).  - Stocker conformément à la réglementation locale.  - Stocker dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux incompatibles (cf. section 10).  - Garder le récipient hermétiquement fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.  - Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d’éviter les fuites.  - Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés.  - Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Détergent pour l’entretien toutes surfaces, produit uniquement pour usage professionnel. |
