Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit ecovertablettesrosok
Company | ECOVER CO-ORDINATION CENTER
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit ecovertablettesrosok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : ecovertablettesrosok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit ecovertablettesrosok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | ECOVER CO-ORDINATION CENTER
État physique | solide
Forme | -
pH | 10.7
Usage | Utilisation par les consommateurs
Date FDS | 2015-04-10

La FDS date du 2015-04-10. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Transport :

- ADR : pas disponible
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : pas disponible

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau.

eyes : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un médecin.

ingestion : NE PAS faire vomir. Nettoyer la bouche à l’eau puis boire une grande quantité d’eau. Consulter un médecin.

inhalation : Transporter la victime à l’air frais.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Carbonate de sodium

Identification

- N° CAS : 497-19-8
- N° EINECS : 207-838-8

Concentration :from 10.0 to 30.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Sodium Carbonate Peroxide

Identification

- N° CAS : 15630-89-4
- N° EINECS : 239-707-6

Concentration :from 10.0 to 30.0

Dangers :

- H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Glycérine

Identification

- N° CAS : 56-81-5
- N° EINECS : 200-289-5

Concentration :less or equal to 0.1

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 10.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Subtilisine

Identification

- N° CAS : 9014-01-1
- N° EINECS : 232-752-2

Concentration :less or equal to 0.1

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 6e-05

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 (R)-p-mentha-1,8-dien e

Identification

- N° CAS : 5989-27-5
- N° EINECS : 227-813-5

Concentration :less or equal to 0.1

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°227 - Dipentène

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Protection des mains Gants imperméables « Porter des gants imperméables pour toute opération susceptible d’entraîner un contact prolongé ou répété avec la peau. »
Yeux | Protection des yeux / du visage Lunettes de sécurité « Porter des lunettes de sécurité pour évacuer les matières répandues accidentellement. »
Peau | -
Système respiratoire | - Aucun équipement respiratoire (masque, filtre) n’est mentionné dans la Section 8.
Corps | Protection de la peau et du corps Vêtements de protection adaptés, tablier, gants en plastique ou en caoutchouc « Vêtements de protection adaptés. Tablier. Gants en plastique ou en caoutchouc. »

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter le contact avec les yeux - Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées - Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver hors de la portée des enfants Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé Ne pas stocker à t° < 0 °C et > 40 °C. Protéger de l’humidité.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisation par les consommateurs