Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit eresdetartrantrosok
Company | ERES SAPOLI NV
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit eresdetartrantrosok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : eresdetartrantrosok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit eresdetartrantrosok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | ERES SAPOLI NV
État physique | liquide
Forme | -
pH | 0.5 à 1
Usage | Domestique
Date FDS | 2013-10-21

La FDS date du 2013-10-21. Elle a donc 12 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Le pH du produit impose la classification H314.
- La substance eresdetartrantrosok doit être classée H314.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver abondamment la peau avec de l’eau savonneuse. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’irritation cutanée, consulter un médecin.

eyes : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Continuer à rincer pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

ingestion : Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

inhalation : Mesures de premiers secours pas nécessaires.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Acide citrique monohydraté

Identification

- N° CAS : 5949-29-1
- N° EINECS : 201-069-1

Concentration :from 15.0 to 30.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Acide phosphorique

Identification

- N° CAS : 7664-38-2
- N° EINECS : 231-633-2

Concentration :less or equal to 0.5

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 1.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°37 - Acide phosphorique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-3, 4]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Ethylène-glycol

Identification

- N° CAS : 107-21-1
- N° EINECS : 203-473-3

Concentration :less or equal to 0.1

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 52.0 - VLE-15min (ppm) : 40.0 - VLE-15min (mg/m³) : 104.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°25 - Éthylène-glycol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 1-Butanol

Identification

- N° CAS : 71-36-3
- N° EINECS : 200-751-6

Concentration :less or equal to 0.1

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 62.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°80 - Butan-1-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[15-17]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.5 Acide amidosulfurique

Identification

- N° CAS : 5329-14-6
- N° EINECS : 226-218-8

Concentration :from 1.0 to 10.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°209 - Acide sulfamique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.6 Dibutyl phosphate

Identification

- N° CAS : 107-66-4
- N° EINECS : 203-509-8

Concentration :less or equal to 0.1

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 0.6 - VLE-8h (mg/m³) : 5.0 - VLE-15min (ppm) : 2.0 - VLE-15min (mg/m³) : 17.0

#### 2.5.6.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | -
Yeux | Lunettes
Peau | -
Système respiratoire | - Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des conditions normales d’utilisation prévue avec une ventilation adéquate. - Aucune exigence – aucun masque ou filtre n’est requis.
Corps | Vêtements de protection / Combinaisons

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l’eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Conserver dans un endroit sec et bien ventilé. - Garder les conteneurs fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Incompatibilités potentielles : - Réagit avec des agents oxydants forts. - Réagit avec des bases. - Peut corroder certains métaux.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Domestique