Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit everydayultralessiveliquiderosok
Company | -
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit everydayultralessiveliquiderosok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : everydayultralessiveliquiderosok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit everydayultralessiveliquiderosok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | -
État physique | liquide
Forme | liquide visqueux
pH | 8,00
Usage | Pour le traitement ou le lavage du linge.
Date FDS | 2017-12-26

La FDS date du 2017-12-26. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- EUH208 Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P103 Lire l’étiquette avant utilisation.

- P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

Transport :

- ADR : pas disponible
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : pas disponible

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Bien laver la peau avec de l’eau. Consulter un médecin si l’irritation persiste après le lavage.

eyes : Consulter immédiatement un médecin. Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et bien écarquiller l’œil.

ingestion : Rincer soigneusement la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

inhalation : Transporter la personne à l’air frais.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE

Identification

- N° CAS : 85480-55-3
- N° EINECS : 287-335-8

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 SODIUM LAURETH SULFATE

Identification

- N° CAS : 68891-38-3
- N° EINECS : 500-234-8

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 C14-15 PARETH-7

Identification

- N° CAS : 68951-67-7
- N° EINECS : None

Concentration :from 3.0 to 5.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 C12-18 PARETH-7

Identification

- N° CAS : 68213-23-0
- N° EINECS : 500-201-8

Concentration :from 3.0 to 5.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 MEA-COCOATE

Identification

- N° CAS : 66071-80-5
- N° EINECS : 266-105-0

Concentration :from 1.0 to 5.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection Porter des gants de protection appropriés en cas de risque de contact avec la peau.
Yeux | Lunettes de sécurité / écran facial Porter des lunettes de sécurité approuvées ou un masque facial.
Peau | -
Système respiratoire | -
Corps | Vêtements de protection / combinaison Porter des vêtements appropriés pour éviter tout contact prévisible avec la peau.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Éviter tout contact oculaire. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Respecter les consignes d’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Éviter le contact avec la peau.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver le produit à l’écart des matières incompatibles (acides forts, comburants forts, bases fortes) et le garder dans son récipient d’origine hermétiquement fermé.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Pour le traitement ou le lavage du linge.