Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub
Company | Feralco Deutschland GmbH
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Feralco Deutschland GmbH
État physique | liquide
Forme | liquide
pH | 2 - 3
Usage | Traitement de l’eau dans l’utilisation industrielle et professionnelle.
Date FDS | 2022-02-08

La FDS date du 2022-02-08. Elle a donc 4 an(s). La FDS ayant plus de 3 ans, il est recommandé de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P234 Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

- P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en … avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

Transport :

- ADR : 8
- RID : 8
- ADN : 8
- IMDG : 8
- IATA : 8
- UN : 3264

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Essuyer ou enlever à sec le produit chimique si possible. • Rincer/se doucher immédiatement avec de l’eau tiède. • Si l’irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

eyes : • Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. • Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. • Continuer à rincer. • Si l’irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

ingestion : • Rincer la bouche à l’eau. • Si vous ne vous sentez pas bien, consulter un médecin/service médical. • Ne pas attendre l’apparition de symptômes pour consulter le centre antipoison.

inhalation : • Transporter la victime à l’extérieur. • En cas de problèmes respiratoires, consulter un médecin/service médical.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 sulfate d’hydroxychlorure d’aluminium

Identification

- N° CAS : 39290-78-3
- N° EINECS : 254-400-7

Concentration :from 20.0 to 40.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | - Gants de protection contre les produits chimiques. - Matériaux recommandés :  • Caoutchouc chloroprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.  • Néoprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.
Yeux | - Lunettes de protection ou lunettes de sécurité avec protections latérales. - Conformité aux exigences de protection contre les éclaboussures et les projections.
Peau | - Gants de protection contre les produits chimiques. - Matériaux recommandés :  • Caoutchouc chloroprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.  • Néoprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.
Système respiratoire | - Masque complet (face-full) avec filtre de type B si la concentration dans l’air dépasse la valeur limite d’exposition professionnelle. - Le masque doit être capable de filtrer les particules et les vapeurs de SACHTOKLAR®.
Corps | - Combinaisons ou vêtements de protection conçus pour résister aux produits chimiques. - Matériaux conformes aux exigences de résistance aux produits chimiques et aux éclaboussures.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Tenir à l’écart des flammes nues/de la chaleur. - En état finement divisé : utiliser des appareils antiétincelles et antidéflagrants. - Finement divisé : à l’écart de sources d’ignition/étincelles. - Observer l’hygiène usuelle. - Retirer immédiatement les vêtements contaminés. - Tenir l’emballage bien fermé. - Employer des appareils résistant à la corrosion.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Température de stockage : < 25 °C. - Conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri des rayons solaires directs. - Tenir le produit bien emballé et fermé. - Utiliser des appareils résistant à la corrosion. Incompatibilités à éviter : - Sources de chaleur. - Agents d’oxydation. - Métaux. Matériau d’emballage approprié : polyéthylène, résistant à la corrosion. Matériau d’emballage inapproprié : métal.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Traitement de l’eau dans l’utilisation industrielle et professionnelle.