```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit foreverproducts-whitespirittub |
| Company | FOREVER PRODUCTS N.V. |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **foreverproducts-whitespirittub**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : foreverproducts-whitespirittub

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **foreverproducts-whitespirittub**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | FOREVER PRODUCTS N.V. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | fluide              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Solvant         |
| Date FDS          | 2016-08-02    |

<br>
La FDS date du 2016-08-02. Elle a donc 9 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H372</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">EUH066</span> L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P271</span> Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P310</span> EN CAS D’INGESTION:

  - <span class="chip chip-p">P304+P340</span> EN CAS D’INHALATION:

  - <span class="chip chip-p">P312</span> P312

  - <span class="chip chip-p">P331</span> NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P405</span> Garder sous clef.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : 3
  - RID : 3
  - ADN : 3
  - IMDG : 3
  - IATA : 3
  - UN : 1300


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Retirer les vêtements contaminés.<br>• Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon.<br>• Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue et prolongée, consulter un médecin.

eyes : • Laver immédiatement et abondamment à l’eau, en écartant les paupières, pendant plusieurs minutes.<br>• Si une irritation persiste, consulter un ophtalmologiste.

ingestion : • Ne pas faire vomir (risque d’aspiration).<br>• Ne pas ingérer.<br>• Transférer immédiatement la personne chez un médecin, en lui montrant l’étiquette du produit.

inhalation : • Éloigner immédiatement la personne de l’atmosphère polluée.<br>• Appeler un médecin ou un centre antipoison.<br>• Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position confortable pour respirer.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### White spirit

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 919-446-0

**Concentration** :from 100.0 to 100.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H372</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | - Matériaux conseillés :   • PVA (alcool polyvinyle)   • Caoutchouc nitrile (copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR)   • Viton® (copolymère d’hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène). - Épaisseur des gants nitrile : > 0,55 mm. - Temps de pénétration (pour les gants nitrile) : > 480 min. - En cas de contact par projection :   • Caoutchouc nitrile : épaisseur > 0,38 mm et temps de pénétration > 60 min.   • Néoprène : épaisseur > 0,75 mm et temps de pénétration > 60 min.|
| Yeux                 | - Lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN 166.|
| Peau                 | - Matériaux conseillés :   • PVA (alcool polyvinyle)   • Caoutchouc nitrile (copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR)   • Viton® (copolymère d’hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène). - Épaisseur des gants nitrile : > 0,55 mm. - Temps de pénétration (pour les gants nitrile) : > 480 min. - En cas de contact par projection :   • Caoutchouc nitrile : épaisseur > 0,38 mm et temps de pénétration > 60 min.   • Néoprène : épaisseur > 0,75 mm et temps de pénétration > 60 min.|
| Système respiratoire | - Masques à filtres combinés : porter un masque conforme à la norme NF EN 136. - Demi-masques : porter un demi-masque conforme à la norme NF EN 140. - Filtres anti-gaz et vapeurs (filtres combinés) conformes à la norme NF EN 14387: A. - Filtres à particules conformes à la norme NF EN 143 (type P2, blanc).|
| Corps                | - Porter des vêtements de protection appropriés (type non précisé, mais indiqués comme « vêtements de protection appropriés »).|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Utiliser le produit dans des zones bien ventilées ; se référer à la rubrique 8 pour les équipements et procédures de protection individuelle.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conserver le récipient fermé, dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d’ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Solvant |
