```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit cleanertabactivegreen |
| Company | RATIONAL AG |
| Date    | 2026-04-30 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **cleanertabactivegreen**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : cleanertabactivegreen

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **cleanertabactivegreen**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | RATIONAL AG |
| État physique     | Solide             |
| Forme            | Poudre              |
| pH                |  12,5     |
| Usage             | Nettoyeur pour utilisateurs professionnels.          |
| Date FDS          | 2020-03-19    |

<br>
La FDS date du 2020-03-19. Elle a donc 6 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>




</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut-être corrosif pour les métaux. 

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Cause des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. 



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> In case of consulting a doctor, keep the container or label handy. 

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. 

  - <span class="chip chip-p">P301+P330+P331</span> EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : 

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. 

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310 

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans ... 


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : 8
  - ADN : 8
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : UN1823 


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


peau  : Trempez la peau affectée dans de l'eau courante pendant 10 minutes ou plus si la substance est encore sur la peau. Transférez à l'hôpital s'il y a des brûlures ou des symptômes d'empoisonnement. 

yeux  : Baignez l'œil à l'eau courante pendant 15 minutes. Transférez à l'hôpital pour un examen spécialisé. 

ingestion  : Rincez la bouche à l'eau. Si la personne est consciente, faites-lui boire immédiatement un demi-litre d'eau. Ne provoquez pas de vomissements. Consultez un médecin. 

inhalation : En cas d'inhalation accidentelle de vapeurs, déplacez-vous vers l'air frais. 


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Sodium hydroxide

**Identification**  

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : 215-185-5

**Concentration** :de 50,0 à 80,0 

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Cause des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (mg/m³) : 2.0|

#### Propriétés



[Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[7, 8]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=bibliographieAuteurs)



### Sodium carbonate

**Identification**  

- N° CAS : 497-19-8
- N° EINECS : 207-838-8

**Concentration** :De 5,0 à 10,0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Disodium metasilicate

**Identification**  

- N° CAS : 6834-92-0
- N° EINECS : 229-912-9

**Concentration** :de 1,0 à 10,0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Cause des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. 

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°259 - Métasilicate de disodium](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[7, 10]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_259&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Portez des gants jetables résistants aux alcalis (EN 374) avec un temps de percée inférieur à 1 heure. |
| Yeux                 | Portez des lunettes de sécurité ajustées (EN 166:2001). |
| Peau                 | Portez des gants jetables résistants aux alcalis (EN 374) avec un temps de percée inférieur à 1 heure. |
| Système respiratoire | Une protection respiratoire n'est pas requise. |
| Corps                | Aucun vêtement de protection spécifique ni combinaison n'est exigé pour une manipulation normale. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Évitez tout contact direct avec la substance.  Portez des vêtements de protection appropriés (voir la section 8 de la FDS).  Utilisez des gants résistants aux alcalis (EN 374, temps de percée < 1 h).  Portez des lunettes de sécurité bien ajustées (EN 166 : 2001).  Aucune protection respiratoire n'est nécessaire dans des conditions normales.  Ne tentez aucune action sans les équipements de protection appropriés. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Gardez le récipient bien fermé. - Évitez tout contact avec l'eau ou l'humidité. - Conserver dans un environnement approprié classé 8B (Substances corrosives non combustibles). - Matériaux incompatibles : Acides et métaux. - Conditions à éviter : Humidité. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Nettoyeur pour utilisateurs professionnels.  |
