Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-degrippant-freeplusbwok
Company | NCH Belgium Inc.
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-degrippant-freeplusbwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : certified-degrippant-freeplusbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-degrippant-freeplusbwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | NCH Belgium Inc.
État physique | liquide
Forme | -
pH | Non disponible
Usage | Lubrifiant ; dégrippant
Date FDS | 2019-01-21

La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P310 EN CAS D’INGESTION:

- P331 NE PAS faire vomir.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- P370+P378 En cas d’incendie:

Transport :

- ADR : Classe 3, Groupe d’emballage II
- RID : Classe 3, Groupe d’emballage II
- ADN : -
- IMDG : Classe 3, Groupe d’emballage II
- IATA : Classe 3, Groupe d’emballage II
- UN : UN1173

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les chaussures. En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.

eyes : Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Faire appel à une assistance médicale immédiatement.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin et montrer l’étiquette au professionnel de santé.

inhalation : Aller à l’air libre. Si les troubles respiratoires persistent, consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 HYDROCARBONS, C9-C11, ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 919-857-5

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 SODIUM PETROLEUM SULPHONATE

Identification

- N° CAS : 68608-26-4
- N° EINECS : None

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 ETHYL ACETATE

Identification

- N° CAS : 141-78-6
- N° EINECS : None

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 734.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1468.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°18 - Acétate d’éthyle

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Gants résistants aux solvants. • Matériaux suggérés : caoutchouc butyle, caoutchouc fluoré, alcool de polyvinyle. • Conformité : norme EN 374 (gants de protection chimique).
Yeux | Protection des yeux • Lunettes de sécurité avec protections latérales. • Lunettes de sécurité à usage général si la méthode d’utilisation peut entraîner un contact oculaire. • Conformité : norme EN 166 (lunettes de protection).
Peau | Gants de protection • Gants résistants aux solvants. • Matériaux suggérés : caoutchouc butyle, caoutchouc fluoré, alcool de polyvinyle. • Conformité : norme EN 374 (gants de protection chimique).
Système respiratoire | Protection respiratoire • Masque ou système respiratoire adapté aux vapeurs organiques. • Conformité : norme EN 14387 (vapeurs organiques).
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Ne jamais siphonner avec la bouche. - Assurer une ventilation adéquate. - Utiliser un confinement secondaire (planchers/surfaces étanches) pour contenir les déversements.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver dans le conteneur original. - Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. - Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. - Stocker conformément à la réglementation locale.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Lubrifiant ; dégrippant