Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-natsilextraaerosolaccelplusaerosolbwok
Company | NCH Belgium Inc.
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-natsilextraaerosolaccelplusaerosolbwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : certified-natsilextraaerosolaccelplusaerosolbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-natsilextraaerosolaccelplusaerosolbwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | NCH Belgium Inc.
État physique | liquide
Forme | légèrement visqueux (pas de poudre, grains, granulés, pastilles, pâte, etc.)
pH | Non disponible
Usage | Agent anti‑adhérent.
Date FDS | 2017-12-20

La FDS date du 2017-12-20. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P312 P312

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

Transport :

- ADR : 2.1
- RID : 2.1
- ADN : pas disponible
- IMDG : 2.1
- IATA : 2.1
- UN : UN1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les chaussures. Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir ; consulter un médecin.

inhalation : Aller immédiatement à l’air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Propane

Identification

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :from 25.0 to 50.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Butane

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :from 25.0 to 50.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 921-024-6

Concentration :from 20.0 to 25.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle), caoutchouc fluoré ou alcool de polyvinyle. Conformes à la norme EN 374.
Yeux | Lunettes de sécurité, conformes à la norme EN 166.
Peau | Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle), caoutchouc fluoré ou alcool de polyvinyle. Conformes à la norme EN 374.
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres, en cas de ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire conforme à EN 14387 (vapeurs organiques). Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d’exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.
Corps | Aucune spécification donnée.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Assurer une ventilation adéquate.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver à l’écart de la chaleur, des sources d’ignition, des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. - Stocker conformément à la réglementation locale. - En cas d’incendie, entreposer les bidons séparément, dans des enceintes fermées. - Le récipient est sous pression ; éviter toute perforation ou ouverture accidentelle.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Agent anti‑adhérent.